**四川秦巴高速公路有限责任公司**

**巴南段火灾报警系统升级项目**

**询价文件**

**四川秦巴高速公路有限责任公司**

**二〇二三年五月**

**询价文件**

**一、询价条件**

四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段火灾报警系统升级项目（**以下简称“本项目”**），项目发包人为四川秦巴高速公路有限责任公司，现已具备询价条件，由四川秦巴高速公路有限责任公司作为询价人，对本项目进行询价招标。

**二、项目概况**

（一）项目名称：四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段火灾报警系统升级项目。

（二）项目背景及描述：仪陇管理处巴南段隧道火灾手动报警系统2013年开通时安装，使用时间已达十年，设备老化严重，严重影响隧道安全通行，需升级改造。

（三）项目内容：四座短隧道五福、吴家湾、马桑梁、大渠湾火灾报警控制器、报警回路总线、手动报警按钮损坏，需要整改修复。

**三、 报价人资格及相关要求**

（一）本次询价要求报价人须具有：

1.具有独立法人资格，在中华人民共和国境内依法登记注册并有效存续的，具有独立法人资格的企业或事业单位。

2.报价人须具备有效的《企业营业执照》（或《事业单位法人证书》）营业执照经营范围必须包含机电设备安装、销售等相应资质或经营范围。

3.提供近3年（2020年1月1日起）独立完成过至少1个合同金额不低于100万元的高速公路机电工程相关施工业绩（复印件加盖公章）；

4. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

5.报价人（单位）或法定代表人、项目负责人、技术负责人近三年（2020年1月1日起至今）有行贿犯罪档案记录的，不得参加询价。

（二）本项目不允许分包。

（三）报价人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。）

**四、询价文件的获取及开标相关事宜**

1. 凡具备上述条件并有意参加本项目的报价人，请自行安排现场勘查工作，并于2023年5月31日至2023年6月5日，在四川秦巴高速公路有限责任公司网站[（https://qbgs.scgs.com.cn/index.html](http://www.cngs3w.cn/)）上自行下载获取询价文件。
2. 报价人撤回已提交的报价文件，应当在投标截止时间前书面通知询价人。
3. 报价文件递交截止时间为2023年6月5日15时，送交地点为四川秦巴高速公路有限责任公司210办公室，逾期送达的或者未送达到指定地点的报价文件不予受理，不接受邮寄方式投递的报价文件。询价人将于送交报价文件截止的同一时间、同一地点公开各报价人的投标价。

**五、评标办法**

（一）本次询价采用最低投标价法，资格后审，单信封形式。以资格审查合格的报价，按报价由低到高的方式排序中标候选人，若有相同的最低报价人，以资格审查业绩多的报价人优先。

**（二）**评审方式

评审委员会由询价人招投标领导小组相关人员组成，具体工作由秦巴公司营运管理部牵头实施，具体程序为：

1.在规定的时间、地点开标。参与询价的报价人少于3个（不含3个）将不予开启，原封退还，该询价工作随即结束。

2.开标由询价人主持，询价人、报价人参加。所有报价人应派授权代表参加开标会，并按要求签到。未派授权代表出席开标活动的报价人，视为该报价人默认开标结果。

3.开标时，由询价人及报价人代表检查报价文件的密封情况，对符合密封要求的报价文件当场逐一拆封，由报价人代表签字确认。

4.评审时，按照招标要求和报价文件，评审出资格审查合格的报价，按报价由低到高的方式排序中标候选人，若有相同的最低报价人，以资格审查业绩多的报价人优先。

**六、报价文件的组成及内容**

（一）投标函

（二）投标函附表

1.授权书

2.承诺书

3.供应商法人营业执照复印件或扫描件，并加盖单位章。

4.报价人信誉情况加盖单位章。

5.承诺书签字，并加盖单位章。

6. 制造商授权及售后承诺函加盖单位章。

7.业绩证明。

8.报价人其他资料。

（三）附件

附件1：投标函格式

附件2：授权委托书或法定代表人身份证明格式

附件3：报价人营业执照复印件

附件4：报价人信誉情况

附件5：承诺书格式

附件6：制造商授权及售后承诺函

附件7：业绩证明

附件8：报价人其他资料

**七、报价文件的印制和签署**

（一）报价文件应提交一式贰份，其中正本一份，副本一份（在封面上应分别标明）。报价文件副本应由其已编页码的正本复制（复印）而成，包括证明文件（复制件可用黑白件），正副本内容不一致的，以正本为准。

（二）报价文件应使用不褪色、不变质的墨水打印或书写，并在规定签章处逐一签章。

（三）报价文件根据询价文件格式的要求制作，内容应完整，报价文件的打印和书写应清楚工整，报价文件不得行间插字，涂改或者增删。如有修改错漏处，必须由报价人的法定代表人或其授权代理表签字或盖个人印鉴。

（四）报价文件应逐页编码，并装订成册。属于同一部分的内容应装订在一起。否则，询价人将对报价文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。

（五）报价文件统一用A4幅面。

（六）报价文件的密封和标记，封套应密封完好。

（七）报价不得超过最高限价人民币37万元（大写：叁拾柒万元整），否则报价文件无效。

**八、合同的签订**

经评审、公示、定标、合同谈判后，在10个工作日内，双方签订合同**。**

**九、联系方式**

询价人：四川秦巴高速公路有限责任公司

地址：巴中市巴州区S2成巴高速附近四川秦巴高速公路有限责任公司

联系人：龚先生

电话：15328945366

**十**、**监督及投诉**

监督机构接受申请人的书面异议和投诉。对异议和投诉材料经核查，虚假的一方或诬告的一方将上报其主管部门，列入不良信誉记录。

监督机构：四川秦巴高速公路有限责任公司纪检办公室

电 话：0827-5285832

地 址：巴中市巴州区S2成巴高速附近四川秦巴高速公路有限责任公司

邮 编：636000

询价人：四川秦巴高速公路有限责任公司

2023年5月31日

**正本/副本**

**四川秦巴高速公路有限责任公司**

**巴南段火灾报警系统升级项目**

**报价文件**

报价人：（盖单位章）

年 月 日

**目录**

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、报价人营业执照复印件

四、报价人信誉情况

五、承诺函

六、制造商授权及售后承诺函

七、业绩证明

八、其他资料

**一、投标函**

四川秦巴高速公路有限责任公司：

1.我方已仔细研究（四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段火灾报警系统升级项目）的全部内容，在现场考察研究后，我方愿意以人民币（大写 ）元（¥ ）的投标报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成本招标项目规定的所有工作。

2.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销报价文件。

3.项目负责人姓名： 。

4.质量要求：（满足询价文件要求），安全目标：（满足询价文件要求）。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.（其他补充说明）。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

报价人地址：

电话：

邮箱：

年 月 日

|  |
| --- |
| **四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段火灾报警系统升级项目** |
| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 马桑梁隧道 | 大渠湾隧道 | 五福隧道 | 吴家弯隧道 | 仪陇分中心 | 汇总数量 | 品牌型号 | 备注 |
| 1 | 火灾报警软件 | 软件升级 | 项 |  |  |  |  | 1 | 1 | 明意V1.0 | 现有火灾报警软件上新增本次隧道界面 |
| 2 | 区域火灾报警控制器 | 可支持总线距离2K | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 依爱JB-TGL-EI6000G | 箱变没有空余放机柜位置，机架式安装 |
| 3 | 手动报警按钮 | 含防护壳 | 套 | 18 | 18 | 12 | 12 |  | 60 | 依爱J-SAP-EI6021S | IP65 |
| 4 | 报警回路总线 | NH-RVVSP-2×2.5 | 米 | 976 | 1086 | 864 | 762 |  | 3688 | 国标 |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 856 | 926 | 624 | 602 |  | 3008 | 国标 | 信号总线穿管用 |
| 6 | 终端电阻 | 主机配套 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 依爱特制 |  |
| 7 | 网络双绞线 | STP-5e | 米 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40 | 国标 |  |
| 8 | 电源线 | RVVP-3\*2.5 | 米 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40 | 国标 |  |
| 9 | 总线隔离器 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 依爱J-EI8060 |  |
| 10 | 总线防雷器 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | ZGXL-1J-24 |  |
| 11 | 可挠金属管 | DN25，明敷 | 米 | 33 | 33 | 22 | 22 |  | 110 | 国标 | 敷设管道和安装手报按钮需注意墙贴瓷砖 |
| 12 | 原手报按钮拆除 |  | 套 | 18 | 18 | 12 | 12 |  | 60 |  | 拆除原设备并转运至指定地点 |
| 13 | 原总线拆除 |  | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |
| 14 | 原火灾报警主机拆除 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |
| 15 | 施工保通 |  | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |
| 16 | 掀揭电缆沟盖板 |  | 米 | 856 | 926 | 624 | 602 |  | 3008 |  |  |
| 17 | 安全生产费 |  | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |

报价人：（盖单位章）

年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人身份证明**

1. **授权委托书（如果有）**

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签字、澄清确认、递交、撤回、修改四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段火灾报警系统升级项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签字之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证影印件及委托代理人身份证影印件（彩色）。

报价人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

**注： 1.如果报价文件由委托代理人签署，则报价人须提交授权委托书和法定代表人身份证明。**

**2.提交的授权委托书须满足下列要求，否则其授权无效：**

**3.报价人须在授权委托书上加盖报价人单位章；**

**4.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**5.委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人；**

**6.授权委托书的时间应与法定代表人或其委托代理人签署报价函的时间同日或在其之前。**

1. **法定代表人身份证明**

报价人名称：

姓名：（法定代表人签字）性别： 年龄： 职务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（彩色或黑白）。

报价人：（盖单位章）

年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**

**三．报价人营业执照复印件**

**四、报价人信誉情况**

1.在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中末被列入失信被执行人名单的查询截图资料；

2.报价人（单位）或法定代表人、项目负责人、技术负责人近三年（在2020年 1 月 1 日至本项目招标公告发布日之间有行贿犯罪档案记录的，询价人不接受其投标（后附无行贿犯罪记录的承诺函格式）。

**五、无行贿犯罪档案记录承诺函**

四川秦巴高速公路有限责任公司：

我公司（报价人名称）、法定代表人（姓名）（身份证号）项目负责人（姓名）（身份证号）在2020年1月1日至本项目招标公告发布日之间，承诺无行贿犯罪档案记录。若存在隐瞒的，在中国裁判文书网（[http：//wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn/)）上一经查实将不通过资格审查。若在评审后被查实的可取消其中标候选人或中标人资格。若在合同签订后查实的，询价人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。

特此承诺。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

**六、制造商授权及售后承诺函**

四川秦巴高速公路有限责任公司：

我们就四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段火灾报警系统升级项目投标达成如下事宜：由 (制造商/代理商名称)，按照 中华人民共和国 法律成立的一家制造商（或代理商），主要营业地点设在 (制造商/代理商地址)。兹指定和指派按 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

1. 代表我方在中华人民共和国参与招标文件中所列我们能够生产和制造的货物进行投标，并对我方具有约束力。
2. 作为制造商(或代理商)，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负责。
3. 我方兹授予 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹认可和确 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
4. 我们双方宣告：如我方中标，将全面承担供货产品的质量保证及售后服务工作。提供的产品指标、性能及质量完全符合询价文件的要求并提供两年售后服务。

我们于2023年 月 日签署本文件，以此为证。

报价人： 制造商（或代理商）

法定代表人 法定代表人

或 或

其委托代理人：(签字) 其委托代理人：(签字)

地址： 地址：

日期： 2023年 月 日 日期： 2023年 月 日

1. **业绩证明**

提供近3年（2020年1月1日起）独立完成过至少1个合同金额不低于100万元的高速公路机电工程相关施工业绩（复印件加盖公章）；

**八、其他资料**

报价人提供的其他材料（若有）